# Liste du matériel

Carte Arduino Uno Rev3 (A000066)

Module RFID RC522

5 câbles pour le module RFID

Tinkerkit Sensor Shield pour Arduino Uno (K000001) :

* Platine Shield V2
* 2x Modules boutons
* Module LED verte
* Module LED jaune
* Module LED rouge
* 5 câbles avec 3 pins jumper des deux côtés

# Les branchements

* Brancher la Platine Shield V2 sur la board Arduino UNO, on fera tous les branchements par la suite sur la platine.
* Brancher les LEDs à l’aide des câbles 3 pins :
  + LED verte : O3
  + LED jaune : O4
  + LED rouge : O5
* Brancher les boutons à l’aide des câbles 3 pins :
  + Button1 : I1
  + Button2 : I0
* Pour les branchements du lecteur RFID, je rappelle qu’il faut les faire sur les ports équivalent de la platine Shield V2 :

